[bookmark: _Toc228815991]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το παρόν παράρτημα συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς χωρίς τροποποίηση της μορφής του, για κάθε Τμήμα του διαγωνισμού, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς.

ΤΜΗΜΑ (1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 

	Α/Α
	Περιγραφή απαίτησης συμμόρφωσης
	Απάντηση
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
	Παρατηρήσεις / Τεκμηρίωση

	1
	Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι οκτώ (28) τεμαχίων Robert Juliat LH/670SXVW 500W VW LED profile lamp house Bizet σε φωτιστικά σώματα Robert Juliat 714SX2
	
	

	2
	Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) τεμαχίων Robert Juliat LH/770SXVW 500W VW LED profile lamp house Bizet σε φωτιστικά σώματα Robert Juliat 710SX2
	
	

	3
	Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) τεμαχίων Robert Juliat T/650DSXWW SULLY 115W LED compartment with display -Warm White - 3 meter power cable with CEE 7/7 (2P+TNF/SCHUKO) connector σε φωτιστικά σώματα Robert Juliat 613SX
	
	

	4
	Προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα οκτώ (38) τεμαχίων Robert Juliat T/650DSXWW SULLY 115W LED compartment with display -Warm White - 3 meter power cable with CEE 7/7 (2P+TNF/SCHUKO) connector σε φωτιστικά σώματα Robert Juliat 614SX
	
	





ΤΜΗΜΑ (2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED

	Α/Α
	Περιγραφή απαίτησης συμμόρφωσης
	Απάντηση
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
	Παρατηρήσεις / Τεκμηρίωση

	1
	Προμήθεια δέκα (10) κινούμενων θεατρικών φωτιστικών κεφαλών τύπου profile
	
	

	2
	Λειτουργία χωρίς ανεμιστήρες (fanless) σε πλήρη λειτουργία
	
	

	3
	Πηγή φωτός: LED υψηλής απόδοσης με συνολική φωτεινή ροή τουλάχιστον 12.000 lumens
	
	

	4
	Θερμοκρασία χρώματος: Περίπου 6.000K με CRI ≥ 90
	
	

	5
	Zoom: Ρυθμιζόμενο εύρος τουλάχιστον 7° έως 50°
	
	

	6
	Σύστημα χρωμάτων: Πλήρες σύστημα μίξης χρωμάτων, όπως CMY + CTO ή ισοδύναμο
	
	

	7
	Εφέ: Τουλάχιστον δύο gobo wheels (ένα περιστρεφόμενο και ένα στατικό με θεατρικά σχέδια), Animation wheel, Motorized iris, prism, variable frost, Framing system με 4 λεπίδες και δυνατότητα περιστροφής, stobe τουλάχιστον από 0-20Hz
	
	

	8
	Υποστήριξη για DMX, RDM, Art-Net, sACN
	
	

	9
	Διάρκεια ζωής LED: ≥ 30.000 ώρες.
	
	

	10
	Dimming: 16-bit με επιλογές καμπύλης
	
	

	11
	Pan/Tilt: ≥ 540° / 250° με 16-bit ανάλυση και αθόρυβη κίνηση
	
	



Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Μετατροπή υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών σωμάτων σε φωτιστικά τεχνολογίας LED και προμήθεια κινούμενων φωτιστικών κεφαλών τεχνολογίας LED», με (CPV) : 31530000-0 και 31527000-6, έχοντας αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της υπ’αριθμ. 7/2026 Διακήρυξης και υποβάλλω προσφορά για το Τμήμα/τα ………………….., σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του ως άνω διαγωνισμού.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
(Ημερομηνία - Σφραγίδα ­ Υπογραφή)
